**ANEXO II**

**MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA**

(em papel timbrado da licitante)

**PROCESSO FB n° 001/0708/001.159/2019**

**PREGÃO ELETRÔNICO n° 003/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MATERIAL** | **CÓDIGO****BEC** | **QTD.** | **MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL**  |
| **01** | Módulo habitacional; fabricado sob medida; para Utilização como Oficina de Obras e de Manutenções; Medindo Medidas Externas Mínimas 11,0 x 5,3 x 2,4m (C x L x A) e Medidas Externas Máximas de 12,0 x 5,3 x 2,6m (C x L x A); Construído com Estrutura tubular em Chapa de Aço Galvanizado, com paredes de fechamento em painéis termo acústico em chapa de aço zincada pré-pintada em branco e miolo em PIR retardante de chama de 50mm, teto com forro em poliestireno extrudado, piso revestido em manta emborrachada, iluminação fluorescente e com 15 Pontos de Instalação Elétrica 110/220; Com duas portas de acesso 1,60 x 2,10m folha dupla com fechadura Central, Janelas de correr com vidro 4,0mm, com instalação hidráulica para pia com duas cubas, sem Lavabo. | 5528674 | 01 |  |  |  |
| **02** | Módulo habitacional; fabricado sob medida; para Utilização como Oficina de Obras e de Manutenções; Medindo Medidas Externas Mínimas de 5,0 x 4,2 x 2,4m (C x L x A) e Externas Máximas de 6,0 x 5,0 x 2,6m (C x L x A); Construído com Estrutura tubular em Chapa de Aço Galvanizado, com paredes de fechamento em painéis termo acústico em chapa de aço zincada pré-pintada em branco e miolo de PIR retardante de chama de 50mm, teto com forro em poliestireno extrudado, piso revestido em manta emborrachada, iluminação fluorescente e com 7 Pontos de Instalação Elétrica 110/220; Com duas portas de acesso 1,60 x 2,10m folha dupla com fechadura Central, Janelas de correr com vidro 4,0mm, com instalação hidráulica para pia com duas cubas, sem Lavabo. | 5528747 | 01 |  |  |  |
| **03** | Módulo habitacional; fabricado sob medida; para Utilização como Depósito para guarda de ferramentas; Medindo Medidas Externas Mínimas 10,0 x 2,4 x 2,4m (C x L x A) e Externas Máximas de 12,0 x 2,5 x 2,6m (C x L x A); Construído com Estrutura tubular em Chapa de Aço Galvanizado, com paredes de fechamento em painéis termo acústico em chapa de aço zincada pré-pintada em branco e miolo de PIR retardante de chama de 50mm, teto com forro interno em poliestireno extrudado, piso revestido em manta emborrachada, iluminação fluorescente e com Pontos de Instalação Elétrica 110/220; Com porta de acesso 900 x 210 cm com fechadura Central, e guichê de atendimento 100 x 150 mm com fechamento articulado; sem Lavabo. | 5528801 | 01 |  |  |  |
| **04** | Módulo habitacional; fabricado sob medida; para Utilização como Sanitário; Medindo Medidas Externas Mínimas 10,0 x 2,4 x 2,4m (C x L x A) e Externas Máximas de 12,0 x 2,5 x 2,6m (C x L x A); Construído com Estrutura tubular em Chapa de Aço Galvanizado, com paredes de fechamento em painéis termo acústico em chapa de aço zincada pré-pintada em branco e miolo de PIR retardante de chama de 50mm, teto com forro interno em poliestireno extrudado, piso revestido em manta vinílica, iluminação fluorescente e com Pontos de Instalação Elétrica 110/220; Com porta de acesso 900 x 210 cm com fechadura Central, com seis boxes sanitários e com três Lavabos, com janelas para ventilação natural.  | 5532299 | 01 |  |  |  |
| **05** | Sobreteto com 182m² (13 x 14m) em estrutura metálica suspensa, duas águas com caimento mínimo de 15%, sobrepostas sobre os containers dos itens 2 e 3 deste termo, fixada à estrutura dos containers através de parafusos adequados, construído com treliças confeccionadas com perfis metálicos variados de aço carbono, dotado de contra-ventamento adequado, com estruturas protegidas com pintura com fundo anti-corrosivo e acabamento em tinta adequada para exposição ao tempo tipo esmalte sintético ou epóxi, cobertura executada com telhas metálicas tipo trapezoidais em aço galvanizado devidamente fixadas à estrutura com parafusos autobrocantes para telhas metálicas, fornecido montado e instalado em campo. | 5532000 |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ (POR EXTENSO)** |  |

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

* **Observação: a contratada deverá prestar os serviços de instalação com todas as suas especificações e condições, contidas no Termo de Referência.**

(Local e data).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome/assinatura do representante legal)